**Čestné prohlášení dodavatele odpadu:**

Dodavatel odpadu prohlašuje, že veškeré informace uvedené v základním popisu odpadu jsou pravdivé a že při další dodávce odpadu stejného katalogového čísla se bude ve skutečnosti jednat o tentýž odpad, který v tomto základním popisu deklaruje.

***Odpad splňuje následující omezení:***

* max. obsah vody do 20 % pro odpad z průmyslu,
* max. obsah popela do 30 %,
* max. obsah síry do 0,80 %,
* max. obsah chlóru do 0,10 %,
* max. obsah fluóru do 0,05 %,
* max. délka jednoho kusu textilu 3 m,
* max. délka jednoho pevného odpadu 3,5 m (např. dřevo),
* kontaminace radionuklidy jejich hmotnostní aktivita nesmí být vyšší, než upravuje zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění a ve znění zákona č. 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon v platném znění.

***Přivezený odpad neobsahuje:***

* koncentrace škodlivin v sušině odpadu vyšší než hodnoty uvedené v tabulce č. 10.1, přílohy č. 10 k vyhl. 294/2005 Sb.,
* chlorované plasty (PVC),
* nehořlavé odpady (zemina, kamení, písek, bahno, struska, škvára, popel, sníh, led, stavební suť, železné i barevné kovy apod.),
* velkoobjemový spalitelný odpad, který nemůže být z technických důvodů rozdrcen na drtícím zařízení spalovny na max. přípustný rozměr,
* odpady ze zdravotnictví, z veterinární péče i z výzkumu s nimi souvisejícího (části těl, orgány, farmaceutické přípravky, krevní vaky a konzervy, injekční jehly),
* odpor vzbuzující látky (lidské a zvířecí výkaly apod.),
* odpad ohrožující technologické zařízení dodavatele, zdraví osob a životní prostředí (výbušné, s oxidační schopností, vysoce hořlavé, hořlavé, dráždivé, škodlivé zdraví, toxické, karcinogenní, žíravé, infekční, teratogenní, mutagenní, odpady schopné uvolňovat toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, odpady schopné uvolňovat nebezpečné látky do ŽP),
* prach (textilní, uhelný, gumový, obilní, dřevní apod.),
* odpady z anorganických a organických chemických procesů (tekuté, práškové, kašovité a těstovité odpady),
* odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, odpady olejů včetně jejich obalů (nejedná se o obaly od jedlých olejů)
* a odpady kapalných paliv.

***Specifikace pro vybrané druhy odpadů přijímaných do zařízení:***

Odpady kat. č. 18 01 03\* – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, mohou obsahovat pouze jednorázové pleny a plenkové kalhotky ze zdravotnických zařízení a ze zařízení sociální péče.

Odpady kat. č. 18 01 04 – odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Odpady mohou obsahovat vyřazené oděvy, ložní prádlo, pleny a obvazy neznečištěné biologickým materiálem.

Odpady kat. č. 17 02 04\* – sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné – jedná se pouze o spalování železničních pražců a o dřevěné odpady znečištěné ropnými látkami a nátěrovými hmotami.

Odpady kat. č. 19 12 06\* – dřevo obsahující nebezpečné látky – jedná se pouze o odpady znečištěné ropnými látkami a nátěrovými hmotami.

Odpady kat. č. 20 01 37\* – dřevo obsahující nebezpečné látky – jedná se pouze o odpady znečištěné ropnými látkami a nátěrovými hmotami.

Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým podpisem druhá strana společnosti SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů.

Datum: ……………….

Za správnost odpovídá (dle bodu 2c):

Podpis, razítko: ………………………………………………